Se a topologia atual corresponder perfeitamente às especificações de uma Rede Estrela-Anel Conexa, imprima o código de validação do sistema: \texttt{ONLINE}.

Caso contrário, imprima \texttt{OFFLINE}.